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（九年级复赛）
注意事项：
1．请在密封线内填写所在地区、学校、姓名和考号。
2．本试卷共有六个大题，满分100分。用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔书写。
3．答题过程可以使用计算器， 
4．考试时间：2025年？月？？日（星期日）上午9∶30～11∶10（100分钟）
	题  号
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	总分

	分  数
	
	
	
	
	
	
	

	复核人
	
	
	
	
	
	
	



一、选择题（下列1～4小题中，每题只有一个选项正确，每小题4分，共16分；下列5～6小题中，每题有两个选项正确，共10分。每小题：两个都对得5分、对一个得3分、有一个错误选项得0分，共26分）
1. 用两个完全相同的绝热容器分别装有质量相同的水和某种液体，用相同的电加热器分别给它们加热，每隔3min记录一次温度，如表中数据所示。已知c水=4.2×103J/（kg•℃），则该液体比热容为（　　）
	加热时间/min
	0
	3
	6

	水温/℃
	20
	26
	32

	液体温度/℃
	20
	34
	48



	A．3.6×103J/（kg•℃）
	B．1.8×103J/（kg•℃）

	C．1.2×103J/（kg•℃）
	D．0.9×103J/（kg•℃）


2.在光具座上自左向右依次竖直放置一个凹透镜、一个凸透镜和一个平面镜，两个透镜的主光轴重合，凸透镜的焦距为f，此时两个透镜之间的距离为L。在凹透镜的左侧有一束平行光通过两个透镜后射到平面镜上，经平面镜反射后反射光恰能沿原来的光路返回，据此可判断凹透镜的焦距为（　　）
	A．f+L 
	B．f-L 
	C．f
	D．L


 [image: 菁优网]
3. 如图所示，劲度系数（弹簧的受力与形变长度的比，在弹性限度内劲度系数是常数）均为k的甲、乙两轻质弹簧，甲弹簧一端固定在天花板上另一端挂一重物G，乙弹簧一端固定在水平地面上另一端压一重物G，两弹簧的长度均为L。现将两弹簧并行连接后在其下方系一重物G，此时，两弹簧的长度相同且都在弹性限度内，则弹簧的长度是（　　）
A.L＋   B. L＋      C. L－        D. L－  
[image: ] 
4. 如图所示，忽略三个小灯泡L1、L2、L3灯丝电阻的变化，闭合开关S后，当滑片P向左滑动时，三个小灯泡亮度变化情况是（　　）
	A．L1变亮、L2变亮、L3变暗
	B．L1变亮、L2变暗、L3变暗

	C．L1变暗、L2变亮、L3变亮
	D．L1变暗、L2变暗、L3变亮


 [image: ]
5.如图所示，将一个滑轮固定在竖直墙壁上，另一个固定在自己的滑板车上，用绳子将两个滑轮组装成滑轮组。人站在滑板车上拉动手中的绳子，用10N的拉力在4s内使自己和滑板车一起沿水平地面匀速向墙运动了1.2m。不计滑绳重、滑轮重和滑轮的摩擦。下列说法中正确的是（　　）
	A．滑板车对人的摩擦力水平向右，大小为10N

	B．滑板车受到地面的摩擦力水平向右，大小为20N

	C．竖直墙壁受到的拉力为20N

	D．动滑轮对滑板车拉力的功率为6W


[image: 菁优网]
6.如图所示，电动机带动卷扬机提升重物，电动机工作电压为40V、电流为2A，卷扬机的效率为。工作时，质量为30kg的重物以0.2m/s的速度缓慢上升，g取10N/kg，（假设电动机工作时损耗的能量只有焦耳热）。下述说法正确的是（　　）
	A．电动机工作的效率是90%

	B．电动机线圈的电阻是2Ω

	C．1min钟卷扬机做的总功是400J

	D．1min钟电动机线圈产生的热量是1200J


[image: ]
二、填空题（每小题5分，共20分）
7. 物体受热膨胀时，其体积通常满足Vt=V0（1+βt），式中Vt表示物体在温度t时的体积，V0表示物体在0℃的体积，t表示摄氏温度，β表示物质的体膨胀系数，则β的单位是         。煤油体膨胀系数值的大小为1.0×10-3，煤油在10℃时的密度为0.80×103 kg/m3，将一个容器装上10℃的煤油，放在温度为30℃的室内很长时间后，煤油的密度变为        kg/m3。（忽略容器的体积膨胀）
8.当光线从水中射向空中时，入射角小于折射角，逐渐增大入射角到某个角度C时，折射角等于90°，继续增大入射角折射光线会消失，入射光全部反射回水里，这种现象称为全反射。在水面下0.5m深处有一点光源，当射向水面的光的入射角小于C时，射出水面的光会在水面形成一个发光区域。则发光区域的形状为       ，发光区域的面积为       m2。（对于水有sinC＝）
9.如图所示，一根粗细和质量分布都均匀的细铁丝折成直角，在折点处用细线悬吊起来，稳定后铁丝的长段与水平面夹角为θ。则角度θ不能小于        ；若长段是铁丝总长的，则θ的余弦值等于         （可用根号、分式表示）。
[image: ] 
10.触摸屏已普遍使用，电阻式触摸屏原理为：触摸屏由两层导电薄膜组成，当手指触摸屏幕时，薄膜之间产生接触后与边沿之间形成电阻，如图甲和乙所示，阻值跟触摸点到屏幕边缘的距离成正比。先后在上下和左右边沿加上驱动电压，可获得触点与边沿之间的电压V，如图丙所示。现在有一块手机触摸屏，长10cm、宽6cm，以其中心为原点建立坐标轴，向右为X正方向，向上为Y正方向，则触点坐标（X，Y）的取值范围是                              。若驱动电压为5V，触摸屏上某点的VX＝1.5V、VY＝3.2V，则触摸点的位置坐标是                 。 
[image: ]

三、综合题
11.（12分）两艘船A和B，都以速度v=20m/s从港口O处同时出发，船A每前进L=160m时鸣笛一次，笛声以u=340m/s的速度向各个方向传播。（计算结果保留1位小数）
[bookmark: OLE_LINK1]（1）如图甲所示，A和B分别向东、向南匀速行驶，求船B上的人第一次听到汽笛声的时间？（2）如图乙所示，A和B分别向东、向西匀速行驶。求船B上的人第二次听到汽笛声与第一次听到汽笛声的时间间隔，并判断，船B上的人以后听到相邻两次汽笛声的时间间隔是否发生变化。
[image: ]       [image: ]
       甲                         乙




12.（12分）一厚度为d、表面积为S的薄金属盘悬吊在空中，上表面被太阳光垂直照射，经过一段时间金属盘的温度稳定后，其上表面温度t上=42℃、下表面温度t下=37℃。假设空气的温度t0=17℃保持不变，金属盘每秒钟吸收太阳的热量不变；每秒钟金属盘表面散失的热量跟表面和空气的温度差成正比、跟表面面积成正比；每秒钟金属盘上表面传递到下表面的热量跟金属盘的厚度成反比、跟两表面之间的温度差和表面面积成正比。忽略金属盘侧面的热量损失。求：在其他条件不变的情况下，盘的厚度变为2d时，温度稳定后，金属盘上表面的温度t上´。




13.（15分）如图甲所示，水平地面上放有上下两部分均为柱形的装有水的薄壁容器，圆柱体A的下端通过细线与容器底部相连，上端刚好与水面相平，此时水对容器底部的压强为600Pa。容器上部横截面积S上=100cm2、下部横截面积S下=120cm2、上下的高均为h=4cm，圆柱体A的质量mA=150g、底面积SA=80cm2；如图乙所示，容器（与图甲的容器相同）内无水，放有质量mB=400g、体积VB=500cm3、底面积SB=80cm2的圆柱体B。（ρ水=lg/cm3，常数g取10N/kg,圆柱体A、B均不吸水，忽略细线体积、液体晃动等次要因素，计算保留两位小数）
[image: ] 
（1）在图甲中，剪断细线待A静止后，水对容器底部的压强变为300Pa。求实心圆柱体A的密度。
（2）在图乙中，以q=1cm3/s的恒定速度向容器中缓慢注水，水对容器底部的压强随注水时间而变化，注水过程压强的变化有几个转折点。求转折点的时间和对应的压强。（开始注水时记为时间的起点）


14.（15分）如图所示，电源电压U0=18V恒定不变，小灯泡上标有“6V”的字样，滑动变阻器RP的规格为“90Ω，1A”，电流表量程“0～0.6A”，电压表量程“0～15V”，定值电阻R1=20Ω，R2=10Ω。只闭合开关S0和S3，滑动变阻器的滑片在某一位置时，小灯泡L恰好正常发光，且小灯泡在2s内消耗电能3.6J。不考虑温度对电阻的影响。
（1）只闭合S0和S2，在电路安全的情况下，求滑动变阻器RP接入电路的阻值范围；
（2）闭合所有开关，去掉电路中的电表，滑片P由下向上滑动。在图乙中画出，在电路安全情况下的电路总电功率P总随变阻器下段电阻R下变化的大致图像。要求：①在图中要标明几个关键点的数据，②要有得到关键点数据的解答过程。
[image: ]       [image: ]
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2025年全国初中应用物理创新思维测评答案
（九年级复赛）
一、选择题
1.B   2.B   3.A   4.A   5.AD   6.AB
二、填空题
7.1/℃ 784.5     8.圆形 0.785      9.45° [image: ]  
10.X为-3cm～3cm、Y为-5cm～5cm    （-1.2cm，1.4cm）
11.（1）如图所示，人第一次听到汽笛声时的位置在B´处
[image: ]
设汽笛声从船A到达船B经过的时间为∆t
声音传播的距离为u∆t，船A运动的距离为L，船B运动的距离为L+v△t
由勾股定理有：L2+(L+v∆t)2=(u∆t)2
代入数据解得∆t≈0.7s  …………………（2分）
鸣笛前船B运动的时间t=
船B听到汽笛声的时间为t＋∆t=8s＋0.7s=8.7s  …………………（1分）
（2）设汽笛声第一、二、三次从船A到达船B的时间分别为∆t1、∆t2、∆t
[image: ]则有：u△t1＝2L＋v∆t1 → ∆t1＝
      u△t2＝4L＋v∆t2 → △t2＝   …………………（3分）
      u△t3＝6L＋v△t3 →△t3＝
设船B上的人第一、二、三次听到汽笛声的时间分别为t1、t2、t3 
[image: ]则有：t1＝＋∆t1  
      t2＝2＋∆t2    …………………（3分）
      t3＝3＋∆t3  
船B上的人第二次听到汽笛声与第一次听到汽笛声的时间间隔
△T1＝t2－t1＝＋（△t2－△t1）＝＋ 
将数据代入解得△T1＝9s    …………………（1分）
船B上的人第三次听到汽笛声与第二次听到汽笛声的时间间隔
△T2＝t3－t2＝＋（△t3－△t2）＝＋＝△T1 
因为△T1＝△T2＝ ＋ ，即间隔时间只与L、v、u有关，这三个量都是给定的不变的，所以可推知，以后听到的相邻两次汽笛声的时间间隔都相等，都是9s。…………………（2分）
12.解：厚度为d时散失的热功率P散=P上散+P下散=k散S（t上-t0）+k散S（t下-t0）………①
厚度为2d时散失的热功率P散´=k散S（t上´-t0）+k散S（t下´-t0） …………………②
（k散是表面散热的比例系数）
①～② ……………………（3分）
当温度稳定后，即达到了热平衡，金属盘的吸热功率等于散热功率
有：P吸=P散，P吸´=P散´  ……………………  （1分）
因为金属盘每秒钟吸收的热量不变，即吸热功率不变
所以有：P吸= P吸´→ P散=P散´  ……………………③   （1分）
由①②③式代入数据解得: t上´+t下´=79℃   ………………④ （2分）
在热平衡时，每秒钟上表面传递到下表面的热量等于下表面散失的热量
厚度为d时有：P传=P下散→k传（t上-t下）=k散S（t下-t0）    ……………………⑤
厚度为2d时有：P传´= P下散´→k传（t上´-t下´）=k散S（t下´-t0）………………⑥
（k传是上表向下表面传热的比例系数）
⑤～⑥ ……………………（3分）
由⑤⑥式代入数据解得: -2t上´+3t下´=17℃  ………………⑦
由④⑦解得t上´=44℃  …………………（2分）
13.解：（1）剪断细绳前水的深度h1＝
剪断细绳后水的深度h2＝
求出h1、h2 …………………（1分）
剪断细线后水面下降，剪断前后的情景如图所示：
[image: ]  
由图可知：
V1＝
V2＝（h1－h2）SA=（6cm-3cm）×80cm2=240cm3
V3＝（h1－h）（S上－SA）＋（h－h2）（S下－SA）＝80cm3
A的体积VA＝V1+V2+V3＝150cm3＋240cm3＋80cm3＝470cm3 
所以，ρA＝＝0.32g/cm3  …………………（3分）
（2）B的密度ρB＝＝0.8g/cm3＜1.0g/cm3，注水到一定量后B会漂浮。
B刚开始漂浮时，VB排＝
B浸入水中的深度hB＝＞h=4cm 
所以，当容器下部刚注满时是压强变化的第一个转折点  …………………（3分）
第一转折点的时间t1＝            …………（2分）
第一转折点时的压强p1＝ρ水gh＝1.0kg/m3×103×10N/kg×0.04m＝400Pa 
继续注水到B刚开始漂浮时是第二个转折点
从第一转折点到第二转折点的注水时间
△t1＝  …………（2分）
第二个转折点的时间t2＝t1＋△t1＝160s＋20s＝180s                     …………（1分）
第二转折点时的压强p2＝ρ水ghB＝1.0kg/m3×103×10N/kg×0.05m＝500Pa
容器注满水时是第三个转折点
从第二转折点到第三转折点的注水时间
△t2＝   ………………（1分）
第三个转折点时间t3＝t2＋△t2＝180s＋60s＝240s                       …………（1分）
第三转折点时的压强p3＝ρ水g2h＝1.0kg/m3×103×10N/kg×0.08m＝800Pa
之后再注水，水会溢出，水对容器底部的压强不会再变化 …………（1分）
14.解：（1）灯泡电阻RL ……………（1分）
允许流过电流表的最大电流是0.6A，允许流过灯泡的最大电流是
闭合S0和S2时：
电路中的最大电流I最大＝
解得RP≥30Ω    ……………………（1分）
电压表的最大示数VV＝
解得RP≤90Ω 
所以， 滑动变阻器的取值范围是：30Ω～90Ω ……………（2分）
（2）闭合所有开关并去掉电表，简化电路如图所示
[image: ]
电路的总电阻R总＝＝＝ （Ω）
……………（2分）
①滑片P在a端时，R下＝0Ω，R总＝Ω
电路的总电功率P总＝＝
此时流过R2的电流＞1A，超过滑变的额定电流，故P应从a的上部某个位置开始滑动
流过R2的电流为1A时，R下的阻值为，P只能从R下＝8Ω开始向上滑动
……………（2分）
②滑片P在R下＝8Ω处时，R总＝Ω
电路的总电功率P总＝＝ ……………（1分）
③滑片P在b端时，R下＝90Ω，R总＝Ω
电路的总电功率P总＝＝ 
此时流过R1的电流＜1A，故P在b端可行……………（1分）
④R总＝＝
所以，在R下＝50Ω时，R总有最大值，最大值为30Ω 
电路的总电功率有最小值，P总最小＝＝10.8W   ……………（2分）
⑤所以，P总～R下的大致图像如图所示：
[image: ]    ……………（3分）
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